**天府路厂起重机电器柜改造项目说明**

一、西区电解1台10t双梁起重机电器柜改造

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 生产厂商 | 数量(套) | 备注 |
| PLC变频控制柜 | LPQC-QD10t | 汇川变频器 | 1 | 全车变频 |

**技术要求：**

1、现场全车变频安装与调试（时限24小时）

2、控制柜：要求防爆，防止酸气进入控制柜。

3、操作方式：PLC控制（无密码控制）

4、变频器品牌：汇川

5、电缆线品牌：河南豫科

6、电器附件品牌； 德力西/施耐德/正泰

7、 小车速度：5-20米/分（5段变频调速）

大车速度：2-20米/分（5段变频调速）

起升速度：0.8-8米/分（5段变频调速）

二、西区分剪1台、包装间2台单梁起重机电器柜改造

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 生产厂商 | 数量(台) |
| 全车变频控制柜 | LPQC | 汇川变频器 | 3 |
| 电缆线 | 3\*6+6\*4 | 豫科 | 45 |
| 电缆线 | 2\*1.5 | 豫科 | 45 |
| 遥控器 | HQ2D+4S | 韩起 | 3 |

**技术要求：**

1.大车速度：2-20 m/min（变频调速）

小车速度：2-20m/min （变频调速）

起升速度：0.8-8m/min；（变频调速）

2.全车变频；全双速遥控器；

3. 操作方式：遥控操作；PLC控制（无密码控制）；

4、变频器：汇川

5、包括现场安装、调试

**三、技术投标时间：2025.3.07-3.11**

 **商务投标时间：2025.3.11-3.12**

**现场联系人：王世岐 联系方式：18562218351**

**商务联系人：董 京 联系方式：15966545089**

报价邮箱：jinbaoxb@chinajinbao.com

四、付款方式：

方式一：①货到，改造完成、验收合格付款90%；④质保金10%（按装完成验收合格一年后付清）

方式二：①预付款30%；②安装完成款30%；③验收合格款30%；④质保金10%（按装完成验收合格一年后付清）

预付款，需开具同等金额银行履约保函后才能付款。

方式三：比上述两者更优越的付款条件。

 2025.3.07